**Характеристика предмету закупівлі**

**ДОДАТОК 1**

**до оголошення про проведення тендеру**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ / ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**\_\_.01.2024 р. м.Київ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування товару / послу та їх характеристика | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спеціально для шкіл та навчальних закладів фрезерний верстат з ЧПК Vector 1210F  Зона обробки (X × Y × Z), мм: 1200 × 1000 × 250  Фіксація заготовки: Т-подібний профіль  Матеріал покриття столу: ПВХ пластик  Привід переміщення: ШВП  Лінійні направляючі: Вал на опорі  Швидкість переміщення, м/хв: 1-16 м/хв  Точність позиціонування, мм: 0.06  Шпиндель: 3,2 кВт з водним охолодженням  Тип цанг (Ø хвостовика фрези): ER 20  Частотний перетворювач: 3.2 кВт  Привід лінійних переміщень: Кроковий двигун Nema 34 (4.2A)  Управління верстатом: NcStudio  Маса, кг: 350 | шт | 1 |  |

**До вартості обладнання має бути включена вартість доставки, встановлення та первинного інструктажу для роботи з верстатом.**